**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЦВЕТИЋ”**

**Број: 448-1/2020**

**01. 09. 2020. године**

**К Н И Ћ**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), врши се

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈНМВ БРОЈ 4/2020 – ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЦВЕТИЋ" У КНИЋУ**

У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности број 4/2020, набавка добара – опреме за кухињу за потребе Предшколске установе „Цветић“ у Книћу број 448/2020, уочене су техничке грешке тако да се врши Прва измена Конкурсне документације и гласи:

**1. У прилогу 6. – Спецификација предмета набавке, тачка 4. на страни број 17 – Расхладни једнокрилни ормар**

А.) алинеја 5 мења се и гласи:

* Са једнокрилним INOX пуним вратима

Б.) алинеја 11 мења се и гласи:

- Мотор (компресор) је позициониран на уређају

Тако да тачка 4. у прилогу 6. – Спецификација предмета набавке гласи:

**4. РАСХЛАДНИ ЈЕДНОКРИЛНИ ОРМАР 1 КОМ**

* + Димензије: 700 x 850 x 2020 mm
  + Режим рада: +2 ⁰C до +8 ⁰C
  + Снага: 520W – 700 W/220-240V/50Hz
  + Капацитет: 700 литара
  + Са једнокрилним INOX пуним вратима
  + Дигитална регулација температуре са читањем и задавањем температуре
  + Активно хлађење унутар ормара, самоотапајући режим рада
  + Гас у систему за хлађење: Р404А ЕКО ГАС
  + Унутрашњост ормара: 3 пуне полице
  + Израда: Унутрашњост ормара од INOX-а дебљине 1,0 mm
  + Мотор (компресор) је позициониран на уређају
  + Израда: облога ормара од INOX-а дебљине 1,0 mm
  + У комплету са штелујућим INOX ногарима (100mm)
  + Комплетно израђен од INOX-а AISI 304

**1 ком x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД без ПДВ-а**

**2. У прилогу 6. – Спецификација предмета набавке, тачка 9. на страни број 19 – Месилица за тесто**

А.) алинеја 1 мења се и гласи:

* Димензије: 400х660х695 мм

Тако да тачка 9. у прилогу 6. – Спецификација предмета набавке гласи:

**9. МЕСИЛИЦА ЗА ТЕСТО 1 КОМ**

* + Димензије: 400х660х695 мм
  + Димензија INOX посуде: Фи 360х210мм
  + Са 2 брзине и тајмером
  + Запремина INOX посуде: 21 литар – 17 кг
  + Снага: 1Hp – 0,75 kW
  + Нето тежина 56 кг
  + Намена: За припрему дизаних теста

1. ком x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД без ПДВ-а

У осталом делу Конкурсна документација број 448/2020 остаје непромењена.

У складу са овим изменама продужиће се и рок за подношење понуда.

**КОМИСИЈА**

**за спровођење поступка јавне набавке добара**

**ЈНМВ број 4/2020**